Puerto miembro de una VLAN:

* ***Miembro de la VLAN 10 (en Router 1):***
  + ether1 → sin etiquetar, acceso, untagged
  + ether2 → sin etiquetar, acceso, untagged
  + ether6 → etiquetado, troncal, tagged
* ***Miembro de la VLAN 20 (en Router 2):***
  + ether3 → sin etiquetar, acceso, untagged
  + ether4 → sin etiquetar, acceso, untagged
  + ether6 → etiquetado, troncal, tagged